НАРЯД-ДОПУСК

на производство в зоне действия технических сооружений и устройств железной дороги работниками

Выдан «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.

Действителен до «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г.

1. Руководителю работ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. На выполнение работ: Переустройство дождевой канализации Д1000
3. на ПК 20+38,00\_ «Реконструкция участка Москва-Пассажирская-Курская (вкл) - Москва-Товарная-Курская - Карачарово (искл) со строительством дополнительных главных путей»\_В соответствии с рабочей документацией и актом-допуска \_\_\_\_\_\_ № от « » 2020 г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование работ, место, условия их выполнения)

1. Опасные производственные факторы, которые действуют или могут возникнуть независимо от выполняемой работы в местах ее производства: Работы в зоне действующих коммуникаций железнодорожной инфраструктуры, возможность повреждения подземных кабельных коммуникаций.

До начала производства работ необходимо выполнить следующие мероприятия:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ответственный исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Продлить наряд-допуск на производство работ в зоне действия технических сооружений и устройств железной дороги согласно СНиП 12-03-2001 | До начала работ | Производитель работ |
| 2 | Для организации технического надзора вызов ответственных представителей от ШЧ, РЦС, ПЧ, ЭЧ, производить не позднее трех суток до начала производства работ. До начала работ произвести шурфовку кабелей СЦБ и связи под техническим надзором ШЧ, РЦС. | До начала работ | Производитель работ |
| 3 | Все согласования и разрешения на предоставление «окон» оформляются подрядчиком в соответствии с требованиями отдела планирования и организации "окон" Дирекции управления движением | При необходимости и закрытия движения | Производитель работ  Ответственный представитель  ШЧ  ПЧГ  ЭЧ  РЦС |
| 4 | Предусмотреть типовое ограждение и временное освещение места производства работ | Постоянно | Производитель работ  Ответственный представитель  ШЧ  ПЧГ  ЭЧ  РЦС |
| 5 | Соблюдение всех инструкций действующих на ж.д. транспорте, запись в журнале ДУ-46 установленной формы у ДСП. | Постоянно | Производитель работ  Ответственный представитель  ШЧ  ПЧГ  ЭЧ  РЦС |
| 6 | Проводить инструктажи по технике безопасности с работниками ООО «М-Строй» исходя из местных условий и характера производимых работ | Постоянно | Производитель работ |

Начало работ в час. Мин. « » 20 г.

1. В процессе производства работ необходимо выполнить следующие мероприятия:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ответственный исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Соблюдение всех инструкций, действующих на железнодорожном транспорте, в случае повреждения кабеля, а так же обнаружения неустановленных кабельных коммуникаций, немедленно сообщить представителям эксплуатирующих организаций, оказать помощь в восстановлении кабеля. | Постоянно | Производитель работ |
| 2 | Обеспечить сохранность кабелей СЦБ и связи, устройств электроснабжения | Постоянно | Производитель работ |
| 3 | Подавать заявку на выдачу предупреждения и ограждения места работ | Постоянно | Производитель работ |
| 4 | Перемещение людей и автомобильной техники на станции согласовывать с начальником станции | Ежедневно | Производитель работ |

Окончание работ в \_\_\_\_час. \_\_\_\_\_мин. « » 20 г.

1. Наряд-допуск выдал\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наряд-допуск принял: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Письменное разрешение действующего предприятия (эксплуатирующей организации) на проведение работ имеется

Мероприятия по безопасности строительного производства согласованы:

НГрег

ПЧГ

ШЧ

ЭЧ

РЦС

1. Рабочее место и условия труда проверены. Мероприятия по безопасности производства, указанные в наряд-допуске, выполнены.

Разрешаю приступить к выполнению работ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Работа выполнена в полном объеме. Материалы, инструмент, приспособления убраны. Люди выведены. Наряд-допуск закрыт.

Руководитель работ

Лицо, выдавшее наряд допуск